Codigo ASCII

## Caracteres ASCII extendidos imprimibles :

codigo ascii 128 = **Ç** ( Letra C cedilla mayúscula )  
codigo ascii 129 = **ü** ( Letra u minúscula con diéresis )  
codigo ascii 130 = **é** ( Letra e minúscula con acento agudo )  
codigo ascii 131 = **â** ( Letra a minúscula con acento circunflejo )  
codigo ascii 132 = **ä** ( Letra a minúscula con diéresis )  
codigo ascii 133 = **à** ( Letra a minúscula con acento grave )  
codigo ascii 134 = **å** ( Letra a minúscula con anillo )  
codigo ascii 135 = **ç** ( Letra c cedilla minúscula )  
codigo ascii 136 = **ê** ( Letra e minúscula con acento circunflejo )  
codigo ascii 137 = **ë** ( Letra e minúscula con diéresis )  
codigo ascii 138 = **è** ( Letra e minúscula con acento grave )  
codigo ascii 139 = **ï** ( Letra i minúscula con diéresis )  
codigo ascii 140 = **î** ( Letra i minúscula con acento circunflejo )  
codigo ascii 141 = **ì** ( Letra i minúscula con acento grave )  
codigo ascii 142 = **Ä** ( Letra A mayúscula con diéresis )  
codigo ascii 143 = **Å** ( Letra A mayúscula con anillo )  
codigo ascii 144 = **É** ( Letra E mayúscula con acento agudo )  
codigo ascii 145 = **æ** ( Diptongo latino ae minúscula )  
codigo ascii 146 = **Æ** ( Diptongo latino AE mayúscula )  
codigo ascii 147 = **ô** ( Letra o minúscula con acento circunflejo )  
codigo ascii 148 = **ö** ( Letra o minúscula con diéresis )  
codigo ascii 149 = **ò** ( Letra o minúscula con acento grave )  
codigo ascii 150 = **û** ( Letra u minúscula con acento circunflejo )  
codigo ascii 151 = **ù** ( Letra u minúscula con acento grave )  
codigo ascii 152 = **ÿ** ( Letra y minúscula con diéresis )  
codigo ascii 153 = **Ö** ( Letra O mayúscula con diéresis )  
codigo ascii 154 = **Ü** ( Letra U mayúscula con diéresis )  
codigo ascii 155 = **ø** ( Letra o minúscula con barra inclinada )  
codigo ascii 156 = **£** ( Signo Libra Esterlina )  
codigo ascii 157 = **Ø** ( Letra O mayúscula con barra inclinada )  
codigo ascii 158 = **×** ( Signo de multiplicación )  
codigo ascii 159 = **ƒ** ( Símbolo de función, florín neerlandés )  
codigo ascii 160 = **á** ( Letra a minúscula con acento agudo )  
codigo ascii 161 = **í** ( Letra i minúscula con acento agudo )  
codigo ascii 162 = **ó** ( Letra o minúscula con acento agudo )  
codigo ascii 163 = **ú** ( Letra u minúscula con acento agudo )  
codigo ascii 164 = **ñ** ( Letra eñe minúscula - letra n con tilde - enie )  
codigo ascii 165 = **Ñ** ( Letra EÑE mayúscula - letra N con tilde - ENIE )  
codigo ascii 166 = **ª** ( Ordinal femenino, indicador de genero femenino )  
codigo ascii 167 = **º** ( Ordinal masculino, indicador de genero masculino )  
codigo ascii 168 = **¿** ( Abre signo interrogacion )  
codigo ascii 169 = **®** ( Símbolo de Marca Registrada )  
codigo ascii 170 = **¬** ( Signo de negacion )  
codigo ascii 171 = **½** ( Un medio, mitad, fracción )  
codigo ascii 172 = **¼** ( Un cuarto, cuarta parte, fracción )  
codigo ascii 173 = **¡** ( Abre signos de exclamacion, signo de admiracion )  
codigo ascii 174 = **«** ( Abre comillas bajas, angulares, latinas o españolas )  
codigo ascii 175 = **»** ( Cierra comillas bajas, angulares, latinas o españolas )  
codigo ascii 176 = **░** ( Bloque color tramado densidad baja, carácter gráfico )  
codigo ascii 177 = **▒** ( Bloque color tramado densidad media, gráfico )  
codigo ascii 178 = **▓** ( Bloque color tramado densidad alta, carácter gráfico )  
codigo ascii 179 = **│** ( Línea simple vertical de recuadro gráfico )  
codigo ascii 180 = **┤** ( Línea vertical con empalme de recuadro gráfico )  
codigo ascii 181 = **Á** ( Letra a mayúscula con acento agudo )  
codigo ascii 182 = **Â** ( Letra A mayúscula con acento circunflejo )  
codigo ascii 183 = **À** ( Letra A mayúscula con acento grave )  
codigo ascii 184 = **©** ( Símbolo Copyright, bajo derecho de autor )  
codigo ascii 185 = **╣** ( Doble línea vertical empalme izquierdo, gráfico )  
codigo ascii 186 = **║** ( Líneas doble vertical de recuadro gráfico, verticales )  
codigo ascii 187 = **╗** ( Línea doble esquina de recuadro gráfico )  
codigo ascii 188 = **╝** ( Línea doble esquina de recuadro gráfico )  
codigo ascii 189 = **¢** ( Signo centavo, céntimo o centésimo )  
codigo ascii 190 = **¥** ( Signo monetario YEN japonés, YUAN chino )  
codigo ascii 191 = **┐** ( Línea simple esquina de recuadro gráfico )  
codigo ascii 192 = **└** ( Línea simple esquina de recuadro gráfico )  
codigo ascii 193 = **┴** ( Línea horizontal con empalme de recuadro gráfico )  
codigo ascii 194 = **┬** ( Línea horizontal con empalme de recuadro gráfico )  
codigo ascii 195 = **├** ( Línea vertical con empalme de recuadro gráfico )  
codigo ascii 196 = **─** ( Línea simple horizontal de recuadro gráfico )  
codigo ascii 197 = **┼** ( Líneas simples empalmes de recuadro gráfico )  
codigo ascii 198 = **ã** ( Letra a minúscula con tilde )  
codigo ascii 199 = **Ã** ( Letra A mayúscula con tilde )  
codigo ascii 200 = **╚** ( Línea doble esquina de recuadro gráfico )  
codigo ascii 201 = **╔** ( Línea doble esquina de recuadro gráfico )  
codigo ascii 202 = **╩** ( Doble línea horizontal empalme arriba, recuadro )  
codigo ascii 203 = **╦** ( Doble línea horizontal empalme abajo, recuadro )  
codigo ascii 204 = **╠** ( Doble línea vertical empalme derecho, recuadro )  
codigo ascii 205 = **═** ( Líneas doble horizontales de recuadro gráfico )  
codigo ascii 206 = **╬** ( Líneas dobles cruce de líneas de recuadro gráfico )  
codigo ascii 207 = **¤** ( Signo monetario - divisa general )  
codigo ascii 208 = **ð** ( Letra eth latina minúscula )  
codigo ascii 209 = **Ð** ( Letra eth latina mayúscula )  
codigo ascii 210 = **Ê** ( Letra E mayúscula con acento circunflejo )  
codigo ascii 211 = **Ë** ( Letra E mayúscula con diéresis )  
codigo ascii 212 = **È** ( Letra E mayúscula con acento grave )  
codigo ascii 213 = **ı** ( Letra minuscula i sin punto )  
codigo ascii 214 = **Í** ( Letra i mayúscula con acento agudo )  
codigo ascii 215 = **Î** ( Letra I mayúscula con acento circunflejo )  
codigo ascii 216 = **Ï** ( Letra i mayúscula con diéresis )  
codigo ascii 217 = **┘** ( Línea simple esquina de recuadro gráfico )  
codigo ascii 218 = **┌** ( Línea simple esquina de recuadro gráfico )  
codigo ascii 219 = **█** ( Bloque color pleno solido, carácter gráfico )  
codigo ascii 220 = **▄** ( Medio bloque color pleno, mitad inferior, carácter gráfico )  
codigo ascii 221 = **¦** ( Barra vertical partida )  
codigo ascii 222 = **Ì** ( Letra I mayúscula con acento grave )  
codigo ascii 223 = **▀** ( Medio bloque color pleno, mitad superior, carácter gráfico )  
codigo ascii 224 = **Ó** ( Letra o mayúscula con acento agudo )  
codigo ascii 225 = **ß** ( Letra alemana eszett o ese-zeta )  
codigo ascii 226 = **Ô** ( Letra O mayúscula con acento circunflejo )  
codigo ascii 227 = **Ò** ( Letra O mayúscula con acento grave )  
codigo ascii 228 = **õ** ( Letra o minúscula con tilde )  
codigo ascii 229 = **Õ** ( Letra O mayúscula con tilde )  
codigo ascii 230 = **µ** ( Signo micro )  
codigo ascii 231 = **þ** ( Letra latina thorn minúscula )  
codigo ascii 232 = **Þ** ( Letra latina thorn mayúscula )  
codigo ascii 233 = **Ú** ( Letra U mayúscula con acento agudo )  
codigo ascii 234 = **Û** ( Letra U mayúscula con acento circunflejo )  
codigo ascii 235 = **Ù** ( Letra U mayúscula con acento grave )  
codigo ascii 236 = **ý** ( Letra y minúscula con acento agudo )  
codigo ascii 237 = **Ý** ( Letra Y mayúscula con acento agudo )  
codigo ascii 238 = **¯** ( Macron (marca larga), superguión, guión alto )  
codigo ascii 239 = **´** ( Acento agudo )  
codigo ascii 240 = **≡** ( Símbolo matemático de congruencia )  
codigo ascii 241 = **±** ( Signo mas menos )  
codigo ascii 242 = **‗** ( ASCII 242 )  
codigo ascii 243 = **¾** ( Tres cuartos, fracción )  
codigo ascii 244 = **¶** ( Fin de párrafo - signo de calderón )  
codigo ascii 245 = **§** ( Signo de sección )  
codigo ascii 246 = **÷** ( Signo de división )  
codigo ascii 247 = **¸** ( Cedilla , virgulilla baja )  
codigo ascii 248 = **°** ( Signo de grado, anillo )  
codigo ascii 249 = **¨** ( Diéresis )  
codigo ascii 250 = **·** ( Punto centrado, punto medio, coma georgiana )  
codigo ascii 251 = **¹** ( Superíndice uno )  
codigo ascii 252 = **³** ( Superíndice tres , potencia tres , al cubo )  
codigo ascii 253 = **²** ( Superíndice dos , al cuadrado )  
codigo ascii 254 = **■** ( ASCII 254 )  
codigo ascii 255 = **nbsp** ( Espacio sin separación - non breaking space )

**Caracteres ASCII alfanumericos imprimibles :**

codigo ascii 32 = **espacio** ( Espacio en blanco )  
codigo ascii 33 = **!** ( Signos de exclamacion, signo de admiracion )  
codigo ascii 34 = **"** ( Comillas dobles , comillas altas o inglesas )  
codigo ascii 35 = **#** ( Signo numeral o almohadilla )  
codigo ascii 36 = **$** ( Signo pesos )  
codigo ascii 37 = **%** ( Signo de porcentaje - por ciento )  
codigo ascii 38 = **&** ( Y - ampersand - et latina )  
codigo ascii 39 = **'** ( Comillas simples, apóstrofe )  
codigo ascii 40 = **(** ( Abre paréntesis )  
codigo ascii 41 = **)** ( Cierra paréntesis )  
codigo ascii 42 = **\*** ( Asterisco )  
codigo ascii 43 = **+** ( Signo mas, suma, positivo )  
codigo ascii 44 = **,** ( Coma )  
codigo ascii 45 = **-** ( Signo menos , resta , negativo , guión medio )  
codigo ascii 46 = **.** ( Punto )  
codigo ascii 47 = **/** ( Barra inclinada, división, operador cociente )  
codigo ascii 48 = **0** ( Número cero )  
codigo ascii 49 = **1** ( Número uno )  
codigo ascii 50 = **2** ( Número dos )  
codigo ascii 51 = **3** ( Número tres )  
codigo ascii 52 = **4** ( Número cuatro )  
codigo ascii 53 = **5** ( Número cinco )  
codigo ascii 54 = **6** ( Número seis )  
codigo ascii 55 = **7** ( Número siete )  
codigo ascii 56 = **8** ( Número ocho )  
codigo ascii 57 = **9** ( Número nueve )  
codigo ascii 58 = **:** ( Dos puntos )  
codigo ascii 59 = **;** ( Punto y coma )  
codigo ascii 60 = **<** ( Menor que )  
codigo ascii 61 = **=** ( Signo igual, igualdad, igual que )  
codigo ascii 62 = **>** ( Mayor que )  
codigo ascii 63 = **?** ( Cierra signo interrogación )  
codigo ascii 64 = **@** ( Arroba )  
codigo ascii 65 = **A** ( Letra A mayúscula )  
codigo ascii 66 = **B** ( Letra B mayúscula )  
codigo ascii 67 = **C** ( Letra C mayúscula )  
codigo ascii 68 = **D** ( Letra D mayúscula )  
codigo ascii 69 = **E** ( Letra E mayúscula )  
codigo ascii 70 = **F** ( Letra F mayúscula )  
codigo ascii 71 = **G** ( Letra G mayúscula )  
codigo ascii 72 = **H** ( Letra H mayúscula )  
codigo ascii 73 = **I** ( Letra I mayúscula )  
codigo ascii 74 = **J** ( Letra J mayúscula )  
codigo ascii 75 = **K** ( Letra K mayúscula )  
codigo ascii 76 = **L** ( Letra L mayúscula )  
codigo ascii 77 = **M** ( Letra M mayúscula )  
codigo ascii 78 = **N** ( Letra N mayúscula )  
codigo ascii 79 = **O** ( Letra O mayúscula )  
codigo ascii 80 = **P** ( Letra P mayúscula )  
codigo ascii 81 = **Q** ( Letra Q mayúscula )  
codigo ascii 82 = **R** ( Letra R mayúscula )  
codigo ascii 83 = **S** ( Letra S mayúscula )  
codigo ascii 84 = **T** ( Letra T mayúscula )  
codigo ascii 85 = **U** ( Letra U mayúscula )  
codigo ascii 86 = **V** ( Letra V mayúscula )  
codigo ascii 87 = **W** ( Letra W mayúscula )  
codigo ascii 88 = **X** ( Letra X mayúscula )  
codigo ascii 89 = **Y** ( Letra Y mayúscula )  
codigo ascii 90 = **Z** ( Letra Z mayúscula )  
codigo ascii 91 = **[** ( Abre corchetes )  
codigo ascii 92 = **\** ( Barra invertida , contrabarra , barra inversa )  
codigo ascii 93 = **]** ( Cierra corchetes )  
codigo ascii 94 = **^** ( Intercalación - acento circunflejo )  
codigo ascii 95 = **\_** ( Guión bajo , subrayado , subguión )  
codigo ascii 96 = **`** ( Acento grave )  
codigo ascii 97 = **a** ( Letra a minúscula )  
codigo ascii 98 = **b** ( Letra b minúscula )  
codigo ascii 99 = **c** ( Letra c minúscula )  
codigo ascii 100 = **d** ( Letra d minúscula )  
codigo ascii 101 = **e** ( Letra e minúscula )  
codigo ascii 102 = **f** ( Letra f minúscula )  
codigo ascii 103 = **g** ( Letra g minúscula )  
codigo ascii 104 = **h** ( Letra h minúscula )  
codigo ascii 105 = **i** ( Letra i minúscula )  
codigo ascii 106 = **j** ( Letra j minúscula )  
codigo ascii 107 = **k** ( Letra k minúscula )  
codigo ascii 108 = **l** ( Letra l minúscula )  
codigo ascii 109 = **m** ( Letra m minúscula )  
codigo ascii 110 = **n** ( Letra n minúscula )  
codigo ascii 111 = **o** ( Letra o minúscula )  
codigo ascii 112 = **p** ( Letra p minúscula )  
codigo ascii 113 = **q** ( Letra q minúscula )  
codigo ascii 114 = **r** ( Letra r minúscula )  
codigo ascii 115 = **s** ( Letra s minúscula )  
codigo ascii 116 = **t** ( Letra t minúscula )  
codigo ascii 117 = **u** ( Letra u minúscula )  
codigo ascii 118 = **v** ( Letra v minúscula )  
codigo ascii 119 = **w** ( Letra w minúscula )  
codigo ascii 120 = **x** ( Letra x minúscula )  
codigo ascii 121 = **y** ( Letra y minúscula )  
codigo ascii 122 = **z** ( Letra z minúscula )  
codigo ascii 123 = **{** ( Abre llave curva - llaves curvas )  
codigo ascii 124 = **|** ( Barra vertical, pleca , linea vertical )  
codigo ascii 125 = **}** ( Cierra llave - llaves curvas )  
codigo ascii 126 = **~** ( Signo de equivalencia , tilde o virgulilla de la ñ )